[bookmark: _GoBack]Полумаска изолирующая UNIX 1000 рост 3

[image: polumaska_izoliruyushchaya_unix]

ГОСТ 12.4.244-2013
Назначение: полумаска используется в качестве лицевой части респиратора фильтрующего UNIX, предназначенного для защиты органов дыхания от газо- и парообразных вредных веществ и аэрозолей, и предназначена для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
Состав: полумаска состоит из корпуса полумаски, изготовленного из термопластичного эластомера,  внутреннего каркаса, защитного экрана, лепестка клапана выдоха и лепестка клапана вдоха, наголовника, пряжки, тесьмы оголовья и шейной тесьмы.
Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами и оголовьем, силиконовый корпус и каркас.
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра (патрона) различных марок
Размер полумаски: выпускается в трех размерах 1,2,3 
Вес полумаски:  не более 136 гр,
Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет.
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