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Универсальный комбинированный противогазоаэрозольный фильтр 
Защитные характеристики фильтра:
- органические газы и пары с температурой кипения выше 650 С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, и т.п.), класс защиты 3 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе). Тест-вещество: циклогексан.
- органические вещества с температурой кипения ниже 650 С (класс веществ АХ). Тест вещество: диметиловый эфир, изобутан.
дм³; 
[bookmark: _GoBack]- аэрозоли (пыль, дым, туман), класс защиты 3, высокой эффективности. 
Цвет: коричневая, белая полосы. 
Фильтры присоединяют к лицевым частям с помощью гофрированной трубки с резьбой круглой 40х4 ГОСТ 8762-75.
Масса фильтра не более 500 гр.
Сертификация в составе противогаза промышленного фильтрующего, подтверждение времени защитного действия по тест-веществам – предоставление протокола сертификационных испытаний.
Гарантийный срок хранения: 7,5 лет. 
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