ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ

Закупаемый товар: комплект фильтра специального.
Количество товара: ___ шт.

Требования к функциональным характеристикам
Комплекты фильтров специальных должны быть предназначены для использования в составе фильтрующих противогазов и обеспечивать защиту от монооксида углерода и других аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия, а также от аэрозолей. 
В комплект каждой единицы комплекта фильтра специального должны входить:
1. Фильтр противогазовый специальный в металлическом корпусе.
2. Фильтр противоаэрозольный в металлическом корпусе.
3. Соединительная трубка (гофротрубка).
4. Сумка для ношения и хранения комплекта фильтра специального.
Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем.

Требования к техническим характеристикам
1. Масса комплекта фильтра специального (без сумки) – не более 1 кг.
2. Сопротивление воздушному потоку комплекта фильтра специального при объемном расходе 30 дм3/мин – не более 210 Па.
3. Время защитного действия по монооксиду углерода при массовой концентрации 6,2 мг/дм3 – не менее 120 мин.
4. Срок хранения комплектов фильтров специальных в отапливаемых помещениях – не менее 10 лет с момента изготовления.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
Комплект фильтра специального должен обеспечивать защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей.
Противогазовый фильтр должен иметь выступающую наружную резьбу горловины, которая должна служить для присоединения фильтра с помощью соединительной трубки к лицевой части фильтрующего противогаза. В дне противогазового фильтра должна располагаться внутренняя резьбовая горловина для присоединения противоаэрозольного фильтра. Материалы корпуса противогазового и противоаэрозольного фильтров должны быть защищены от коррозии, при механических повреждениях должны обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), позволяющие определить факт пересыпания шихты, и/или повреждения противоаэрозольного элемента.

Требования к маркировке
Все надписи на комплекте фильтра специального должны быть четкими и нанесенными несмываемой краской. Маркировка фильтра противогазового специального должна содержать марку и цветовую маркировку фильтра – цветовой код: фиолетовый. Маркировка фильтра противоаэрозольного должна содержать класс эффективности фильтрации аэрозолей и цветовую маркировку фильтра – цветовой код: белый. На фильтре противогазовом специальном несмываемой водой краской должна быть нанесена масса фильтра при его изготовлении (масса должна быть указана с точностью до 1 г).

Требования к упаковке
Комплекты фильтров специальных должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Комплекты фильтров специальных должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

[bookmark: _Hlk534476675]Требования к безопасности
Комплект фильтра специального должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал: необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов; отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении комплекта фильтра специального.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые комплекты фильтров специальных должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Комплекты фильтров специальных должны быть изготовлены не ранее 2023 года.
Партия комплектов фильтров специальных должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Паспорт на партию – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.
3. [bookmark: _Hlk534206693]Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых комплектов фильтра специального.

Примечание
Значения показателей товара, которые можно определить только по результатам испытаний конкретной партии товара и/или которые не известны участнику закупки в связи с отсутствием у него необходимого товара, такой участник в составе заявки имеет право указать в неизменном виде, сопроводив такое значение показателя соответствующим примечанием. При этом такой показатель не должен противоречить вышеуказанным требованиям к товару.
