Техописание полумаски UNIX 1000 обезличенное
Полумаска изолирующая в комплекте с фильтрами предназначена для подведения очищенного воздуха к органам дыхания и защиты от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны.
Полумаску используют в составе респиратора. 
Полумаска снабжена байонетной соединительной системой, позволяющей подключаться к широкому спектру парных легких фильтров: противогазовых, противоаэрозольных и комбинированых, в зависимости от индивидуальных потребностей. 
Характеристики:

· масса не более 130 г;
· быстрая и надежная фиксация ремней оголовья;
· три размера – 1, 2, 3 рост;
· полностью разборная конструкция.
· сопротивление полумаски на выдохе постоянному воздушному потоку при расходе 160 дм3 /мин составляет не более 196,0 Па (20,0 мм вод. ст.). 
· сопротивление полумаски на вдохе постоянному воздушному потоку при расходе 160 дм3 /мин составляет не более 127,5 Па (13,0 мм вод. ст.). 
· сопротивление полумаски на вдохе постоянному воздушному потоку при расходе 30 дм3 /мин составляет не более 29,5 Па (3,0 мм вод. ст.).

Состав:

· корпус из термопластичного эластомера;
· внутренний каркас; 
· защитный экран клапана выдоха;
· лепестки клапанов вдоха;
· оголовье, состоящее из наголовника с пряжками и тесьмы оголовья;
· две шейные тесьмы с пряжкой.

Корпус полумаски выполнен из термопластичного эластомера и может эксплуатироваться на производствах, на которых запрещено использование средств индивидуальной защиты из силикона.
Полумаска является полностью разборной. Разбирается на: защитный экран с тесьмами и оголовьем, корпус из термопластичного эластомера и внутренний каркас. Разборка и сборка происходит без применения вспомогательных инструментов, обеспечивая герметичность, многоразовое использование и легкость в уходе.
Полумаска имеет три размера (роста): 1,2,3, что позволяет комфортно носить полумаску людям с разным размером и формой лица.
Детали полумаски изготовлены из высокопрочных, стойких к неблагоприятным температурным условиям пластмасс и силикона, не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.

В случае выхода из строя доступны к заказу комплектующие к полумаске, что продлевает срок ее службы:

- корпус из термопластичного эластомера;
- каркас внутренний полумаски;
- экран защитный полумаски в сборе с тесьмой, пряжками и наголовником;
- лепестки клапанов вдоха;
- лепесток клапана выдоха.
Полумаска совместима практически со всеми с открытыми и закрытыми очками, наушниками, касками и щитками сварщика.
Возможна дезинфекция полумаски химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.
· Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.244-2013
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013
· Имеет заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.

